Formularz Oferty
Wykonawca:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: 

Adres do korespondencji: 
e-mail:
NIP:
REGON:
Numer KRS nadany przez Sąd Rejonowy (jeżeli dotyczy):

Dane osoby do kontaktów z Zamawiajacym:
Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym: 

Numer telefonu : 

e-mail: 

w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika
Rodzaj Wykonawcy: mikroprzedsiębiorstwo /małe przedsiębiorstwo /średnie przedsiębiorstwo / jednoosobowa działalność gospodarcza / osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (niewłaściwe skreślić) 

inny rodzaj (podać jaki) …………………………………………………………………

I. W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa narzędzi na rzecz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 27 przy ulicy Zwycięskiej we Wrocławiu”,  sygnatura sprawy ZSP 27/15/2024W składam niniejszą ofertę i oferuję realizację przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, projekcie umowy za następującą maksymalną kwotę:
Cena oferty w ramach zamówienia: 

netto: ……………………………… zł

podatek VAT: ………%

brutto: …………………………..…… zł, a cena ta wynika z cen jednostkowych wskazanych w tabeli poniżej:
	Produkt

	Opis przedmiotu

	Ilość

	Cena jedn. brutto

	Cena brutto


	1

	2

	3

	4

	5 (3 x 4 = 5)


	Wiertarko - wkrętarka

	Wiertarko – wkrętarka akumulatorowa:
· Silnik bez-szczotkowy

· Funkcja udaru

· Obroty lewo - prawo

· 2 biegi

· hamulec wrzeciona

napięcie zasilania 18V; moment obrotowy 50 Nm, pozycje pierścieni sprzęgła1-19 (oraz dodatkowy przełącznik wkręcania, wiercenia i wiercenia z udarem), prędkość obrotowa I: 0-350/min / II: 0-1250/min, nastaw momentu obrotowego 19 pozycji, częstotliwość udaru I: 0-5250 min-1 / II: 0-18750 min-,uchwyt samozaciskowy 2 – 13 mm, średnica wiercenia w drewnie 32 mm, średnica wiercenia w metalu 13 mm, maksymalna średnica końcówki robocze 13 mm, wymiary 230 x 220 mm,

waga ok.1,3 kg, z akumulatorem i ładowarką

	1 szt.

		
	Szlifierka kątowa

	Szlifierka kątowa akumulatorowa

· Średnica tarczy 125mm

· Średnica otworu tarczy 22,2mm

· Szybka beznarzędziowa regulacja położenia osłony tarczy

· Podgumowana rękojeść

· Trzy pozycje montażu rękojeści bocznej

· Bezpieczny włącznik

· Kluczyk do zmiany tarczy umieszczony w rękojeści bocznej

Dane techniczne:

· Napięcie: 18V

· Prędkość obrotowa: 9500RPM

· Montaż tarczy: gwint M14

· Średnica tarczy: 125mm/22,2mm

· Waga: ok. 2,1 kg

· Osłona tarczy do szlifowania (1 szt.)

Uchwyt pomocniczy (1 szt.), Klucz do wymiany tarczy (1 szt.) z akumulatorem i ładowarką

	1 szt.

		
	Wyrzynarka

	Wyrzynarka akumulatorowa

· Częstotliwość skoku brzeszczotu: 0-2300/min

· Skok brzeszczotu: 25mm

· Beznarzędziowy system montażu brzeszczotu

· Beznarzędziowy system ustawienia stopy roboczej

· Możliwość cięcia pod kątem 45˚

· Blokada przypadkowego włączenia

· Oświetlenie LED

· Odciąg wiórów

· Cztery funkcje pracy

Dane techniczne:

· Napięcie: 18V

· Skok brzeszczotu: 25mm

· Ilość cięć na minutę: 0-2300

· Głębokość cięcia: w drewnie: 100mm, w metalu: 10mm

· Sposób montażu brzeszczotu: Typ T

· Waga: ok. 2,3kg

· Przybliżone czasy pracy dla akumulatorów:

Brzeszczot do drewna, Przyłącze odciągu wiórów, Prowadnica, Klucz ampulowy z akumulatorem i ładowarką

	1 szt.

		
	Urządzenie wielofunkcyjne

	Urządzenie wielofunkcyjne akumulatorowe:

· Beznarzędziowy montaż końcówek roboczych

· Kąt oscylacji: 3,2

· Zakres oscylacji :11000-21000

Dane techniczne 

· Napięcie: 18V

· Szybkość oscylacji: 11000-21000

· Waga: 1,06 kg

Głowica trójkątna, Papier trójkątny (3 szt.), Skrobak, Brzeszczot uniwersalny z akumulatorem i ładowarką

	1 szt.

		
	Młotowiertarka

	 Młotowiertarka udarowa

·  Energia udaru 1,3J

· Uchwyt SDS plus

· Podgumowana rękojeść

· Obroty lewo-prawo

· Dwie funkcje

Dane techniczne 

· Napięcie: 18V

· Energia udaru: 1,3J

· Ilość uderzeń na minutę: 5500BPM

· Ilość obrotów na minutę: 850RPM

· Waga: 1,25kg

· Maksymalna średnica wiercenia: w metalach - 10mm,  w betonie -   16mm, w drewnie -  22mm, z akumulatorem i ładowarką

	1 szt.

		
	Odkurzacz akumulatorowy

	Odkurzacz akumulatorowy:

· Silnik bezszczotkowy 

· Do odkurzania na sucho i mokro 

· Podciśnienie 16 kPa 

· Zbiornik ze stali nierdzewnej 

· Uchwyt i kołka transportowe 

Dane techniczne 

· Napięcie: 18 V

· Podciśnienie: 16 kPa

· Materiał zbiornika: stal nierdzewna

· Pojemność zbiornika: 15 L

· Średnica rury: 32 mm

· Waga: ok. 6,5 kg

W zestawie: szczotka płaska (1 szt), Dysza szczelinowa (1 szt), Przewód 1,5 m (1 szt), Rura plastikowa (2 szt), Filtr gąbkowy (1 szt), akumulator z ładowarką

	1 szt.

		
	Myjka ciśnieniowa

	Myjka Ciśnieniowa:

Ciśnienie maksymalne ( bar): 145

Długość węża: 10 m

Wydajność tłoczenia: 498 litr/h

Temperatura maksymalna doprowadzanej wody: 40 st.C

Rodzaj pompy: aluminiowo – kompozytowa

Wyposażenie: dysze, pistolet wysokociśnieniowy, środek do czyszczenia kamienia, wąż wysokociśnieniowy, złączka

	1 szt.

		
	Szlifierka stołowa

	Szlifierka stołowa podwójna 200 WAT:

Tarcze szlifierskie (średnica x grubość x otwór): 125 x 20 x 20 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2980 /min
Napięcie zasilania: 220 - 240 V
Moc znamionowa: 200 W
Moc oddawana: 110 W
Moment obrotowy wywracający: 1.1 Nm
Ciężar: ok. 6.7 kg
Długość kabla: 1.8 m

Tarcze szlifierskie korundowe 36 P i 60 N, osłony przeciwiskrowe,
podpora do obrabianego przedmiotu
	1 szt.

		
	Drabina przesuwna

	Drabina przesuwna wielofunkcyjna:

· Głębokość17 cm

· Ilość elementów3

· Ilość szczebli 8

· Maks. obciążenie150 kg

· Materiał aluminium

· Szerokość46 cm

· Typ wielofunkcyjna

· Waga w kg ok. 12 kg

· Wysokość225 cm

	1 szt.

		
	Drabina aluminiowa 5-st.

	Drabina aluminiowa z podestem

Głębokość 11,5 cm

Ilość elementów 1

Ilość szczebli 5

Maks. Obciążenie 125 kg

Materiał aluminium

Szerokość 45 cm

Typ domowa

Waga w kg  ok. 3,6 kg

Wysokość 168 cm

	1 szt.

		
	Drabina aluminiowa 3-st.

	Drabina aluminiowa z podestem

Głębokość 12 cm

Ilość elementów 1

Ilość szczebli 3

Maks. Obciążenie 125 kg

Materiał aluminium

Szerokość 40 cm

Typ domowa

Waga w kg  ok. 2,5 kg

Wysokość 121 cm

	1 szt.

		
	Drabina 8-stopniowa

	Drabina aluminiowa z podestem i pałąkiem 60 cm z haczykiem na wiaderko:

Głębokość 12 cm

Ilość elementów 1

Ilość szczebli 8

Maks. Obciążenie 125 kg

Materiał aluminium

Szerokość 25 cm

Waga w kg  ok. 5,5 kg

Wysokość 237 cm

	1 szt.

		
	Wózek transportowy dwukołowy

	Wózek transportowy dwukołowy magazynowy:

· maksymalny udźwig wózka: 280 kg
· rama: spawana stalowa malowana proszkowo
· wielkość: duży wózek dostosowany do ergonomicznej pracy
· rączki: wygodne antypoślizgowe rączki z tworzywa sztucznego
· koła: pompowane 2 koła z bieżnikiem 
· opony: 3.00-4 (260x85) 2 PR i ciśnieniem maksymalnym 2,1 bar / 30 psi
· felga koła: wzmocniona metalowa, malowana proszkowo
· średnica zewnętrzna koła: 25 cm (250 mm)
· szerokość opony: 7,5 cm (75 mm)
· średnica stalowej felgi: 12 cm (120 mm)
· otwór na ośkę: 16 mm
· grubość blachy do przewożenia: 3 mm
· grubość blach osłaniających koła: 1,5 mm
· wymiary rury: ø 25 mm x 1,5 mm
· wymiary ośki: ø 20 mm x 1,5 mm
· łożyska: łożyskowanie kulkowe podwójne
· wentyl: samochodowy typu Schrader
	1 szt.

		
	Wózek transportowy 4-kołowy

	Wózek transportowy czterokołowy składany:

· wózek magazynowy, transportowy, platformowy
· wymiary platformy: długość - 0,85m x szerokość - 0,60m

· grubość platformy: 5cm

· wymiary po złożeniu: 28 x 60 x 90cm

· platforma wzmacniana z najwyższej jakości polimerowego tworzywa sztucznego
· szkieletowa wzmacniana konstrukcja platformy
· wysokość całkowita wózka: 0,84m

· obciążenie maksymalne: 300kg

· waga wózka: 14 kg

· wózek wyposażony jest w 4 koła o średnicy 125mm / dwa koła są skrętne, dwa koła są stałe
· łożyskowane koła
· antypoślizgowa platforma z poliamidowego tworzywa sztucznego

· brzegi platformy zaokrąglone i specjalnie wzmocnione składana rączka, dzięki czemu po złożeniu wózek zajmuje niewiele miejsca, po złożeniu ma tylko 25cm wysokości
· wszystkie zawiasy i stelaże kół ocynkowane

· platforma wyposażona w 4 punkty mocowania ładunku
	1 szt.

		
	Skrzynia narzędziowa mobilna

	Skrzynia narzędziowa na kółkach: wykonana z tworzywa sztucznego, składająca się z dwóch oddzielnych modułów użytkowych,  uchwyt ułatwiający transport, Zamki ze stali ocynkowanej, Dwa organizery w pokrywie (2 kubeczki, 2 przegrody), Oba moduły spinane na metalowe zapięcia. Wymiar całkowity 2 złączonych modułów: 47,3 x 30,2 x 62,7cm Skrzynia składa się z dwóch modułów: skrzynki górnej, kufra w dolnej części. Kółka pokryte antypoślizgową, gumową powłoką. Metalowe zaczepy zarówno górnej skrzynki jak i zaczepy łączące moduły skrzyni.  Koła gwarantujące płynną jazdę po nierównych nawierzchniach Oba moduły spinane na  metalowa zapięcia. 
	1 szt.

		
	Dmuchawa

	Dmuchawa akumulatorowa:

· Akumulator: 2 x max 20V
· Obroty bez obciążenia: 20000 obr./min

· Prędkość powietrza: 42 m/s

· Przepływ powietrza w rurze: 0,18 m3/s

· Regulacja obrotów: Tak

· Funkcja Turbo: Tak

· Przycisk blokady obrotów: Tak

· Waga: 2,5 kg

Z akumulatorem i ładowarką

	1 szt.

		
	Brzeszczoty do wyrzynarki

	Brzeszczoty typu T:

Brzeszczot ze stali wysokowęglowej  odpowiedni do cięcia miękkiego drewna i nieściernych materiałów drewnianych

Duża, stopniowana podziałka uzębienia (4–5,2 mm) umożliwia cięcie różnych materiałów drewnianych o grubości 5–50 mm

	3 szt.

		
	Wiertła i bity (zestaw)

	Duzy zestaw  - Metal / drewno / beton

	Duży zestaw

		
	Młotki warsztatowe

	1 kg (2 szt.) / 0.5 kg (1 szt.)

	3 szt.

		
	Wkrętaki (komplet)

	Zestaw izolowanych śrubokrętów  przeznaczony dla profesjonalnych elektryków, techników przemysłowych i użytkowników domowych.  Narzędzia izolowane posiadające certyfikaty VDE i GS
	2 kpl.

		
	Szczypce/Kombinerki

	Zestaw szczypce + kombinerki różne rodzaje

	Zestaw

		
	Klucze płaskie z grzechotką

	Zestaw kluczy płaskich z grzechotką

	2 kpl.

		
	Klucze nastawne

	Klucze nastawne 150/200/250 mm

	3 szt.

		
	Dalmierz + Metrówka

	Dalmierz z rozwijaną miarką

· Dokładność:  ±(2mm+5x10-5D)
· Mierzony dystans dalmierz laserowy: 0-40 m

· Mierzony dystans rozwijana taśma: 0-5 m

· Jednostki: metry / cale / stopy / stopy + cale

· Laser: 630-670 nm, <1 mW, klasa II

· Pomiar: ciągły lub pojedynczy

· Automatyczna kalibracja

· Zapis pomiarów: 20

· Buzzer

· Ilość pomiarów na jednym ładowaniu baterii: 8000

· Pomiar długości z twierdzenia Pitagorasa (np. wysokość )

· Obliczanie powierzchni (m²) i kubatury (objętości w m³).

· Automatyczne wyłączanie lasera: po upływie 30 sek.

· Automatyczne wyłączanie urządzenia: po upływie 180 sek.

· Wskaźnik błędnego pomiaru

· Materiał wykonania przycisków: miękkie tworzywo gumowe

· Pomiar wartości maks./min.

· Zasilanie: wbudowana bateria litowa

· Wymiary produktu: 83 x 54 x 79 mm

· Waga produktu: 190 gr
	1 szt.

		
	Rękawiczki lateksowe/robocze

	L / Skórzane

	15 par

		
	Wiadra budowlane

	Plastikowe z lejkiem 20l

	5 szt.

		

	


II. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego wraz z załącznikami do niego, i nie wnoszę do nich, jak również do sposobu przekazania informacji przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, żadnych zastrzeżeń (w pełni je akceptuję).
III. Oświadczam, że akceptuję postanowienia zawarte w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego oraz zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie.
IV. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę, uprawnienia, doświadczenie i umiejętności do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w najwyższej jakości odpowiadającej najlepszym standardom rynkowym i potrzebom Zamawiającego.

V. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upłynięcia terminu składania ofert.
VI. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835).

VII. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Załącznikami do oferty są:
· .............
· .............
Uwagi:

1. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
2. Dokument należy wypełnić elektronicznie i podpisać zgodnie z informacją zawartą w Zaproszeniu.
